別表(第２条関係)

危険ブロック塀等点検票

(1)共通事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
|  | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 | □ | □ |

(2)コンクリートブロック塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| ① | 塀の高さ | 道路面から2.2ｍ以下である。  | □ | □ |
| ② | 塀の厚さ | 10cm以上である。 (塀の高さが2mを超える場合)・15cm以上である。 | □ | □ |
| ③ | 控え壁 | (塀の高さが1.2ｍを超える場合)･控え壁の間隔が3.4ｍ以下である。 ･控え壁の突出長さが、塀の高さの 1/5以上である。 | □ | □ |
| ④ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。  | □ | □ |
| ⑤ | 鉄筋 | 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。 | □ | □ |
| ⑥ | 基礎の根入れ深さ | (塀の高さが1.2mを超える場合)基礎の根入れ深さが30cm以上である。 | □ | □ |

(3)れんが塀、石塀、その他の塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| ① | 塀の高さ | 道路面から1.2ｍ以下である。 | □ | □ |
| ② | 塀の厚さ | 高さの1/10以上である。 | □ | □ |
| ③ | 控え壁 | （塀の高さが塀の厚さの100/15を超える場合）･控え壁の間隔が4.0m以下である。･控え壁の突出長さが、塀の厚さの 1.5倍以上である。 | □ | □ |
| ④ | 基礎 | 基礎がある。  | □ | □ |
| ⑤ | 基礎の根入れ深さ | 基礎の根入れ深さが20cm以上である。 | □ | □ |